|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 起始字节 | 长度 | 说明 |
| 帧头 | 0 | 2 | 0xA4B5 |
| 类型 | 2 | 1 |  |
| 有效数据长度 | 3 | 1 |  |
| 门状态 | 4 | 1 |  |
| 电池电压 | 5 | 2 |  |
| 唤醒源 | 7 | 1 |  |
| 数据流水号 | 8 | 4 |  |
| 年 | 12 | 2 |  |
| 月 | 14 | 1 |  |
| 日 | 15 | 1 |  |
| 小时 | 16 | 1 |  |
| 分 | 17 | 1 |  |
| 秒 | 18 | 1 |  |
| 存储标志位 | 19 | 1 |  |
| 错误码 | 20 | 1 |  |
| 蓝牙信号强度 | 21 | 1 |  |
| 帧尾 | 22 | 2 |  |

一些测试数据

DOOR\_QUERY

A4 B5 CC 01 02 0A 44 4F 4F 52 5F 51 55 45 52 59 AA ED

DOOR\_READ

A4 B5 CC 01 02 09 44 4F 4F 52 5F 52 45 41 44 AA ED

STORAGE\_CLEAR

A4 B5 CC 01 02 0D 53 54 4F 52 41 47 45 5F 43 4C 45 41 52 AA ED

FORCE\_CLEAR

A4 B5 CC 01 02 0B 46 4F 52 43 45 5F 43 4C 45 41 52 AA ED

LOCAL\_ADDR\_QUERY

A4 B5 CC 01 02 10 4C 4F 43 41 4C 5F 41 44 44 52 5F 51 55 45 52 59 AA ED

BOND\_DEL\_REQ

A4 B5 CC 01 02 0C 42 4F 4E 44 5F 44 45 4C 5F 52 45 51 AA ED

BOND\_ADDR\_QUERY

A4 B5 CC 01 02 0F 42 4F 4E 44 5F 41 44 44 52 5F 51 55 45 52 59 AA ED

REMOTE\_RESET

A4 B5 CC 01 02 0C 52 45 4D 4F 54 45 5F 52 45 53 45 54 AA ED

auth\_requestcentral

A4 B5 CC 01 02 13 61 75 74 68 5F 72 65 71 75 65 73 74 63 65 6E 74 72 61 6C AA ED

auth\_requestmanager

A4 B5 CC 01 02 13 61 75 74 68 5F 72 65 71 75 65 73 74 6D 61 6E 61 67 65 72 AA ED

CALENDAR\_UPDATE (2023/08/08 20:08:08)

A4 B5 CC 01 02 16 43 41 4C 45 4E 44 41 52 5F 55 50 44 41 54 45 07 E7 08 08 14 08 08 AA ED